승강기의 종류
구 분	용 도	승강기종류	분 류 기 준
엘리베이터	승객용	승객용 엘리베이터	사람의 운송에 적합하게 제작된 엘리베이터
		침대용 엘리베이터	병원의 병상운반에 적합하게 제작된 엘리베이터로서 평상시에는 승객용으로도 사용이 가능할 것
		승객.화물용 엘리베이터	승객.화물 겸용에 적합하게 제작된 엘리베이터
		비상용 엘리베이터	화재시 소화 및 구조활동에 적합하게 제작된 엘리베이터
		장애인용 엘리베이터	장애인이 이용하기에 적합하게 제작된 엘리베이터
		전망용 엘리베이터	엘리베이터 안에서 외부를 전망하기에 적합하게 제작된 엘리베이터
	화물용	화물용 엘리베이터	화물운반 전용에 적합하게 제작된 엘리베이터 (조작자 또는 화물취급자 1인은 탑승할 수 있음). 다만, 적재용량 1톤 미만으로서 사람이 탑승하지 않는 것은 제외
		자동차용 엘리베이터	주차장의 자동차 운반에 적합하게 제작된 엘리베이터
		덤웨이터	사람이 탑승하지 않으면서 적재용량 1톤미만의 소형화물(서적, 음식물 등) 운반에 적합하게 제작된 엘리베이터. 다만, 바닥면적이 0.5제곱미터 이하이고, 높이가 0.6미터 이하인 것은 제외
에스컬 레이터	승객 및 화물용	에스컬레이터	계단형의 디딤판을 동력으로 오르내리게 한 것
		수평보행기	평면의 디딤판을 동력으로 이동시키게 한 것
휠체어 리프트	승객용	장애인용 경사형리프트	장애인이 이용하기에 적합하게 제작된 것으로서 계단의 경사면을 따라 동력으로 오르내리게 한 것. 다만, 장애인.노인.임산부등의편의증진보장에관한법률 제2조제9호의 규정에 의한 교통수단에 설치된 휠체어리프트는 제외
		장애인용 수직형리프트	장애인이 이용하기에 적합하게 제작된 것으로서 수직인 승강로를 따라 동력으로 오르내리게 한 것. 다만, 장애인.노인.임산부등의편의증진보장에관한법률 제2조제9호의 규정에 의한 교통수단에 설치된 휠체어리프트는 제외